**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»**

**(АО «НЗНП»)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение строительно-монтажных работ по устройству защитной бронированной плёнки на остекление фасадов административно-бытовых корпусов АО «НЗНП».**

| **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- |
| 1. Предприятие | 1.1. Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»). |
| 2. Место проведения работ | 2.1. 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер. автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1 |
| 3. Вид работ | 3.1. Устройство защитной бронированной плёнки на остекление фасадов административно-бытовых корпусов АО «НЗНП». |
| 4. Сроки выполнения работ | 4.1. С момента заключения договора не более 30 календарных дней. |
| 5. Требования к проведению работ | 5.1. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных расходных и иных материалов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно объёмам, указанным в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Необходимый материал для выполнения работ – защитная плёнка (класс бронирования А3 (t слоя = 600-672 микрон)).  5.2. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных ГПМ, а также иных механизмов и техники, необходимых для выполнения работ.  5.3. Претенденту необходимо сформировать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по устройству защитной бронированной плёнки на остекление фасада административно-бытового корпуса АО «НЗНП». Коммерческое предложение должно быть сформировано с учетом всех накладных расходов, включая перебазировку, использование грузоподъёмных механизмов, строительных лесов и подмостей.  5.4. Объемы работ при проведении закупочной процедуры на ЭТП являются неделимыми.  5.5. Заказчик оставляет за собой право на корректировку объёмов работ как в сторону увеличения, так и уменьшения. Подрядчик в данном случае уведомляется Заказчиком в форме официального письма с приложением откорректированных объёмов работ. Оплата за дополнительные объёмы работ осуществляется путем подписания дополнительной спецификации к ранее согласованному договору по расценкам на объёмы работ в ранее утвержденном и согласованном договоре.  5.6. При формировании коммерческого предложения Претенденту необходимо предоставить:  а) Информацию по продолжительности выполнения работ в рабочих днях;  б) Информацию по продолжительности рабочего дня в часах;  в) Общую стоимость выполнения работ, в том числе с НДС.  г) Наличие отзывов от сторонних Заказчиков по качеству строительства объектов по предмету закупки на опасных производственных объектах.  д) Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие членства в СРО с правом участия в конкурентных закупках и заключения договоров строительного подряда, при условии, что стоимость коммерческого предложения участника закупки не превышает разницу между предельным размером обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и совокупным размером имеющихся к моменту подачи заявки на участие в закупке обязательств по неисполненным договорам строительного подряда.  е) Соответствие заявки всем требованиям закупочной документации.  ж) Наличие достаточного для выполнения, в указанные Заказчиком сроки, аттестованного, специализированного оборудования, материалов и специалистов, необходимых для выполнения работ по предмету закупки.  5.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполнения работ в соответствии с СП, ТУ, гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами в установленные сроки, за своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки работ Заказчиком, своевременное выполнение работ в сроки, указанные Заказчиком.  5.8. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.  5.9. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  5.10. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.  5.11. Работы должны выполняться с соблюдением требований по охране окружающей среды, обязательной разработкой и согласованием с Заказчиком разрешительной и исполнительно-технической документации.  5.12. По завершении этапов работ Подрядчик обязан предоставить всю исполнительную документацию на фактически выполненные объемы работ.  5.13. По завершении работ Подрядчик самостоятельно за свой счет утилизирует образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы с обязательным предоставлением Заказчику документов, подтверждающих утилизацию. |
| 6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 6.1. Все работники, непосредственно находящиеся на территории АО «НЗНП», должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой (в огнестойком исполнении), предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ. Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.  6.2. Для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен подтвердить наличие следующего технического оснащения в собственности, либо договор аренды сроком действия на весь период выполнения работ по предмету закупки:  - специализированные для выполнения работ по предмету закупки машины и механизмы;  - достаточное количество в собственности исправных инструментов (электрического, механического, автоматического и ручного) и оснастки для выполнения работ, с учетом наличия инструментов и оснастки во взрывобезопасном исполнении.  6.3. До начала производства работ Подрядчик предоставляет:  - приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования, работу с применением подъёмных сооружений и на высоте;  - приказы о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ;  - удостоверения и протоколы на лиц, назначенных приказами ответственными по промышленной безопасности (по видам надзора), охране труда по пожарной, экологической безопасности, электробезопасности, охране труда при производстве работ с применением подъёмных сооружений и на высоте;  - справки установленного образца об отсутствии судимости в отношении всех работников, независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ.  - акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями АО «НЗНП» и подрядной организации, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам АО «НЗНП» (при необходимости).  - акт приёмки узла учёта электроэнергии (при необходимости).  6.4. Работы повышенной опасности проводить после оформления наряд-допуска.  6.5. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ.  6.6. Подрядчик на время выполнения работ на объекте обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной, газовой и электробезопасности, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:  - Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  - Трудовым кодексом РФ;  - Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»;  - Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  - Постановлением Правительства РФ №2168 от 18.12.2020 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;  - Постановлением Правительства РФ №1046 от 03.08.2024 г. «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».  6.7. Производство строительных и монтажных работ, связанных с применением подъёмных сооружений и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При применении подъёмных сооружений Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (технологическая карта). |
| 7. Расчетная стоимость | 7.1. При подготовке коммерческого предложения Претенденту необходимо самостоятельно разработать и предоставить сметную документацию по предмету закупки  7.2. Сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативными актами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) на основании Методики определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр, с учетом изменений и дополнений на дату передачи документации в программном комплексе «ГРАНД-Смета».  7.3. Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом в базе ФСНБ-2022 (РИМ), с учетом изменений и дополнений на дату составления сметной документации соответствующего квартала.  7.4. Включить непредвиденные затраты в размере 3%.  7.5. Требования к сметной документации (дополнение/исключение) для определения стоимости строительства могут сообщаться дополнительно письмом от Заказчика при разработке документации на любом этапе выполнения работ.  7.6. Сметную документацию представить в формате EXCEL, ГРАНД-Смета. |
| 8. Иные требования | 8.1. Отсутствие предписаний со стороны органов государственного строительного контроля в течение последних 2 (двух) лет в отношении объектов, выполненных участником в качестве подрядчика.  8.2. Отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков.  8.3. Отсутствие ведения претензионной работы и расторжения договорных отношений с АО «НЗНП» в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств.  8.4. Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ).  8.5. Готовность выполнять работы без авансирования.  8.6. Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.  8.7. Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора. |
| 9. Приложения | 9.1. Ведомость объёмов работ по устройству защитной бронированной плёнки на остекление фасадов административно-бытовых корпусов АО «НЗНП». |