|  |
| --- |
|  |

Приложение №2 к техническому заданию на испытание электрооборудования объектов АО «НЗНП» филиал «Ростовский» подготовка к грозовому периоду на 2025 г.

**Раздел.1. Устройство молниезащиты испытываемые 1 раз в год (согласно требований инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений п.1.14)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования | шт. | 428 |
| 2 | Измерение сопротивления по растеканию тока контура с диагональю до 500 м. | изм. | 82 |
| 3 | Измерение сопротивления по растеканию тока контура с диагональю до 200 м. | изм. | 178 |
| 4 | Измерение сопротивления по растеканию тока контура с диагональю до 50 м. | изм. | 385 |
| 5 | Измерение сопротивления по растеканию тока контура с диагональю до 30 м. | изм. | 290 |